Reciclaje de ataques IPv4 en IPv6

Francisco Jesús Monserrat Coll

RedIRIS / Red.es

I Jornadas de Ipv6 , Valencia

Jueves 28 de Abril 2005e

Indice

El reciclaje informático , un ejemplo práctico

Seguridad en IPv6

Configuración de una red IPv6

Demostración de un ataque

Soluciones y vías futuras

Reciclaje del Hardware (I)

Vax 3100 server:

No es ni una Sun , ni un PC es un VAX ;-)

24 megas RAM

Disco duro 100Megas

16Mhercios

Sin monitor ;-(

OpenVMS

En resumen:

Un cacharro para tirar ;-(

u

Reciclaje del Hardware (II)

Aunque se puede actualizar:, se abre, se coloca un CD y:

NetBSD ;-)

Unix de los de antes

Ni bash , ni interface gráfico

Ocupa poco

Ligero (no tiene ni rpm ;.-)

Soporte de IPv6 de serie sin problemas.

Ejemplo de como reciclar los problemas de seguridad antiguos en Ipv6.

Seguridad en IPv6

De que no vamos a hablar:

IPSEC y demás criptocosas

Marcado de tráfico IP, cabeceras, etc.

¿Por qué Ipv6 es más seguro que IPv4 ?

Etc, etc, etc.

...

Se puede:

Buscar en google

CISCO: http://www.cisco.com/security_services/ciag/documents/v6-v4-threats.pdf

FIRST Conference:

https://members.first.org/conference/2004/papers/c06.pdf

Seguridad en IPv6

De que no vamos a hablar:

IPSEC y demás criptocosas

Marcado de tráfico IP, cabeceras, etc.

¿Por qué Ipv6 es más seguro que IPv4 ?

Etc, etc, etc.

Estamos hablando:

¿Qué tipos de ataques// intrusión en sistemas podemos tener en máquinas conectadas a Ipv6 ?

¿ Estamos preparados para reaccionar ante ataques con Ipv6?

Seguridad en IPv6

De que no vamos a hablar:

IPSEC y demás criptocosas

Marcado de tráfico IP, cabeceras, etc.

¿Por qué Ipv6 es más seguro que IPv4 ?

Etc, etc, etc.

Estamos hablando:

¿Qué tipos de ataques// intrusión en sistemas podemos tener en máquinas conectadas a IPv6 ?:

Los mismos que en IPv4

¿Estamos preparados para reaccionar ante ataques con Ipv6 ?

igual que en IPv4

Confguración Genérica de una red en IPv4

Conexión

Internet

Servidores

Equipos de red

¿Como ve nuestra red un atacante ?

Configuración genérica de IPv4 (II)

Conexión

Internet

Servidores

Equipos de usuario

Red Interna

Protección de nuestra red

Configuración generica de IPv6

Conexión

Internet

Servidores

Equipos de usuario

Red Interna

La red en IPv6

Configuración generica de IPv6 (II)

Conexión

Internet

Servidores

Equipos de usuario

Red Interna

Filtros en IPV6

Muchas veces los filtros aplicados en IPv4 no se aplican en IPv6

Filtrado por “software” en algunos modelos de routers

IPv6 es un servicio experimental muchas veces gestionado por departamentos de investigación.

Falta de contactos ante problemas de seguridad

Desconocimiento de los problemas de seguridad que pueden existir

El filtrado IPv6 esta soportado en Linux , pero no en muchos productos comerciales que emplean este sistema operativo como base de su cortafuegos.

En resumen: Muchas redes IPv6 están abiertas por completo, sin ningún filtro desde el exterior.

Repaso de la pila OSI

IPV6 solo afecta a:

Nivel de Red

Icmp

El tráfico a nivel de aplicación y sesiones (http, por ejemplo) no cambia.

¿Sería posible reciclar las herramientas existentes para que funcionen en IPv6 ?

Aplicación (sesión)

Nivel de Red

Transporte

Nivel Aplicación

Nivel Físico

Exploit de IPv4 en IPv6

Exploit: programa que emplea una vulnerabilidad del Sistema Operativo (demuestra que existe el problema ;-), y suele permitir la ejecución de código en el equipo atacado.

¿Qué hace falta para probar un exploit de IPv4 en IPv6 ?

Código fuente del exploit

Convertir el código IPv4 a IPv6

Problema: El código fuente no suele ser muy legible o no se dispone de éste

Convertir el tráfico IPv4 en IPv6

Mediante traducción de direcciones (router)

Empleando pasarelas a nivel de transporte (TCP)

Conversión IPv4 a IPv6

¿Qué hace falta ?

El exploit

Disponible en IPv4

Escuchar en un puerto IPv4

Inetd,

Xinetd

Enviar los datos vía IPV6

Netcat IPV6 , http://nc6.sourceforge.net

Fallo de seguridad en Wu-ftpd

Exploit contra servidores FTP Linux

Ejemplo de ataque a nivel de aplicación /protocolo

Bastante extendido hace unos años

Funciona en distintas distribuciones Linux

Soporte IPv6 en estas distribuciones Linux.

Acceso como root al sistema

¿Quien dice que no hay máquinas desprotegidas tras los cortafuegos ?

Sistemas Operativos Antiguos

Equipos sin actualizar

Configuración de la “pasarela”

inetd.conf:

ftp stream tcp nowait root /usr/local//bin/nc /usr/local/bin/nc6 victima.ip ftp

xinetd

service ftp

{

socket_type	= stream

wait	= no

user	= root

server	= /usr/bin/nc6

server_args	= victim IPv6_addr ftp

log_on_success	+= DURATION USERID

log_on_failure	+= USERID

nice	= 10 }

Ejemplo de ataque en IPv6

Tráfico del ataque

21:15:26.534722 2001:720:6969:666::38.34073 > 2001:720:40:2cff::247.ftp: P 1449:1477(28) ack 4320 win 33075

0x0000	6000 0000 0030 063b 2001 0720 1710 0f00	`....0.;........

0x0010	0000 0000 0000 0038 2001 0800 0040 2cff	.......8.....@,.

0x0020	0000 0000 0000 0247 8519 0015 2969 aafe	.......G....)i..

0x0030	3ed1 3062 5018 8133 f196 0000 756e 7365	>.0bP..3....unse

0x0040	7420 4849 5354 4649 4c45 3b69 643b 756e	t.HISTFILE;id;un

0x0050	616d 6520 2d61 3b0a	ame.-a;.

21:15:26.584722 2001:720:40:2cff::247.ftp > 2001:720:6969:666::38.34073: P 4359:4424(65) ack 1477 win 6432

0x0000	6000 0000 0055 0640 2001 0800 0040 2cff	`....U.@.....@,.

0x0010	0000 0000 0000 0247 2001 0720 1710 0f00	.......G........

0x0020	0000 0000 0000 0038 0015 8519 3ed1 3089	.......8....>.0.

0x0030	2969 ab1a 5018 1920 0522 0000 4c69 6e75	)i..P...."..Linu

0x0040	7820 6772 696d 6120 322e 342e 372d 3130	x.grima.2.4.7-10

0x0050	2023 3120 5468 7520 5365 7020 3620 3136	.#1.Thu.Sep.6.16

0x0060	3a34 363a 3336 2045 4454 2032 3030 3120	:46:36.EDT.2001.

0x0070	6936 3836 2075 6e6b 6e6f 776e 0a	i686.unknown.

21:15:35.044722 2001:720:6969:666::38.34073 > 2001:720:40:2cff::247.ftp: P 1477:1486(9) ack 4424 win 33043

0x0000	6000 0000 001d 063b 2001 0720 1710 0f00	`......;........

0x0010	0000 0000 0000 0038 2001 0800 0040 2cff	.......8.....@,.

0x0020	0000 0000 0000 0247 8519 0015 2969 ab1a	.......G....)i..

0x0030	3ed1 30ca 5018 8113 a836 0000 6c73 202d	>.0.P....6..ls.-

0x0040	616c 202f 0a	al./.

21:15:35.044722 2001:720:40:2cff::247.ftp > 2001:720:6969:666::38.34073: P 4424:5727(1303) ack 1486 win 6432

0x0000	6000 0000 052b 0640 2001 0800 0040 2cff	`....+.@.....@,.

0x0010	0000 0000 0000 0247 2001 0720 1710 0f00	.......G........

0x0020	0000 0000 0000 0038 0015 8519 3ed1 30ca	.......8....>.0.

0x0030	2969 ab23 5018 1920 aeca 0000 746f 7461	)i.#P.......tota

0x0040	6c20 3136 340a 6472 7778 722d 7872 2d78	l.164.drwxr-xr-x

0x0050	2020 2031 3920 726f 6f74 2020 2020 2072	...19.root.....r

0x0060	6f6f 7420 2020 2020 2020 2020 3430 3936	oot.........4096

0x0070	204a 756c 2020 3520 3230 3a31 3520 2e0a	.Jul..5.20:15...

0x0080	6472 7778 722d 7872 2d78 2020 2031 3920	drwxr-xr-x...19.

0x0090	726f 6f74 2020 2020 2072 6f6f 7420 2020	root.....root...

0x00a0	2020 2020 2020 3430 3936 204a 756c 2020	......4096.Jul..

0x00b0	3520 3230 3a31 3520 2e2e 0a2d 7277 2d72	5.20:15....-rw-r

0x00c0	2d2d 722d 2d20 2020 2031 2072 6f6f 7420	--r--....1.root.

Evolucion

Afortunadamente Windows XP

No se configura por defecto para emplear NetBIOS sobre IPv6 (todavía)

¿Pocos ataques tras SP2 ?

Pero:

Configuración automática de túneles:

Vamos a permitir que que se salten nuestras políticas de seguridad?

Acceso vía IPv6 a aplicaciones y servicios filtrados a nivel Ipv4

¿Qué pasará cuando los gusanos, etc. empleen IPv6 ?

Conclusiones

¿Qué hacer ?: (Lo mismo que en IPv4):

No conectar a IPv6 equipos que no estén asegurados (parches ;-)

Control de los túneles hacia el exterior

Monitorizar y controlar las redes IPv6 del mismo modo que IPv4

Flujos

Cortafuegos

IDS (no solo monitorizar trafico IPv6 )

No tirar los equipos antiguos (salvar el VAX ;-)

2005-04-12T21:15:37